**Revision list**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件版本 | 變更說明 | 編修 | 日期 |
| V1.0 | 初版發行 | CH | 2020/07/17 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tag: 0xCF (O^0x80)

Length: 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 |
| 0xCF | SPO2 | Heart rate (HR) | Physical Activity (PA) |

Example:

[0xCF][0x61][0x62][0x01]

SPO2: 97 HR: 98 PA: 1

Tag: 0xEF (o^0x80)

Length: 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tag | Byte 1 | Byte 2 |
| 0xEF | SPO2 | Heart rate (HR) |

Example:

[0xCF][0x61][0x62]

SPO2: 97 HR: 98

Tag: 0xD3 (S^0x80)

Length: 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tag | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 |
| 0xD3 | ON/OFF(T/P) | TIME1 | TIME2 | TIME3 | TIME4 |

TIME=(TIME1<<24+TIME<<16+TIME<<8+TIME4) in second+2000/01/01 00:00:00

Example:

[0xD3][0x50][0x26][0xA4][0x92][0xF9]

Device off at 2020/07/17 16:48:57

[0xD3][0x54][0x26][0xA4][0x92][0xF9]

Device on at 2020/07/17 16:48:57

Tag: 0xCB (K^0x80)

Length: 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tag | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 |
| 0xCB | reserved | TIME1 | TIME2 | TIME3 | TIME4 |

TIME=(TIME1<<24+TIME<<16+TIME<<8+TIME4) in second+2000/01/01 00:00:00

Example:

[0xCB][0x0A][0x26][0xA4][0x92][0xF9]

Device time 2020/07/17 16:48:57

2jo4

Tag: 0xCD (M^0x80)

Length: 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tag | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| 0xCD | TIME1 | TIME2 | TIME3 | TIME4 |

Example:

TIME=(TIME1<<24+TIME<<16+TIME<<8+TIME4) in second+2000/01/01 00:00:00

Example:

[0xCD][0x0A][0x26][0xA4][0x92][0xF9]

Memory full at 2020/07/17 16:48:57